
**Обновление настроек для базы данных (конструктива) алюминиевых профильных систем VIDNAL (1 раз в неделю).**

**1. Загрузка файла обновления конструктива с сайта.**

Файл обновления настроек для базы данных (конструктива) размещается на сайте [**www.vidnal.ru**](http://www.vidnal.ru) ***в начале каждой недели***. Для скачивания необходимо перейти на сайт, выбрать пункт *«ПАРТНЕРАМ»,* далее нажать на кнопку *«Программное обеспечение ПрофСтрой4.0».* Пролистав страницу вниз, под заголовком *«Информация для поддержания работоспособности программы»* нажать на кнопку «Скачать Конструктив».

**2. Импорт файла обновления через пункт меню программы «Обмен данными».**

Далее необходимо запустить ПрофСтрой 4 и выбрать пункт меню «ОПЕРАЦИИ» – «ОБМЕН ДАННЫМИ» –«КОНСТРУКТИВ»:



Нажатием на кнопку «ИМПОРТ», выбрать ZIP архив вида: **«*Конструктив - ДД.ММ.ГГГГ.zip*»**:

Снимок24.PNG

**ВНИМАНИЕ!!! Архив для загрузки конструктива нельзя переименовывать и извлекать из него файлы.**

В случае если дата выхода конструктива не совпадает с версией программы Профстрой 4, то будет показано сообщение о необходимости проведения реструктуризации после загрузки настроек. Реструктуризация проводится способом, описанным в инструкции по установке программного обеспечения. После выполненных действий необходимо перезапустить программу.

На этом обновление конструктива завершено.